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· 台式雙芯_單模/多模光電轉換器

· 台式單芯_單模/多模光電轉換器

具有1個 10/100Mbps自動偵測模式的RJ-45埠。  


符合IEEE 802.3、802.3u (10/100Base-TX、100Base-Fx)標準。   


提供Store-and-forward交換模式。


具LED燈號可顯示：電源(Power)、每埠之連結(link)、資料傳送狀態(activity)、全半雙工顯示(FDX)、傳輸速度(Speed)、碰撞情況(Collision)。


可裝置在19吋標準機架收容箱上(可收容14台光電收發器)。


提供外置直流電源和內置電源兩種形式。


支持自動MDI/MDIX，無需進行電纜選擇。
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    可以實現雙絞線和光纖兩種不同傳輸介質的轉換,中繼10/100Base-TX和100Base-FX兩個不同網段。能滿足遠距離、高速、高寬頻的快速乙太網工作組用戶的需要。可實現最遠120公里無中繼電腦數據網的高速遠程互連。產品性能穩定可靠，設計方面符合乙太網標準，並有防雷擊保護措施。特別適用於電信、有線電視、鐵路、軍事、金融證券、海關、民航、海運、電力、水利及油田等各種寬頻數據網及要求高可靠性數據傳輸或組建IP數據傳輸專網的領域。是寬頻校園網、寬頻有線電視網及智能化寬頻小區光纖到樓、光纖到戶的最理想應用設備。   











電 器 特 性

















存取狀態�
10/100Mbps�
�
規格�
IEEE802.3 10Base-T Ethernet,IEEE802.3u,100Base-TX/FX Fast Ethernet, IEEE802.3x Flow        


control,IEEE802.1q VLAN,IEEE802.1p QoS,IEEE802.1d Spanning Tree�
�
波長�
850nm/1310nm/1550nm�
�
傳遞距離�
雙芯多模: 2Km,雙芯單模: 20/40/60/80/100/120Km, 單芯單模: 20/40/60/80/100Km�伍類雙絞線: 100m�
�
端口�
RJ45埠*1: 連接 STP/UTP �光纖埠*1: 多模 – SC 或 ST (光纖尺寸: 50,62.5/125μm) /單模 – SC光纖埠(光纖尺寸: 9/125μm)�         單芯單模– SC光纖埠(光纖尺寸: 9/125μm)�
�
收發器模式�
介質轉換, 存儲轉發/直通�
�
MAC地址表�
1K�
�
緩衝器空間�
1Mbit�
�
流量控制�
全雙工狀態: 流量控制;半雙工狀態:反壓力方式�
�
延時�
9.6μs�
�
誤碼率�
<1/1000000000�
�
MTBF�
100,000 小時�
�
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LED指示燈�
POWER (電源), FX LINK/ACT (光纖連結/動作)�FDX (FX全雙工模式), TXLINK/ACT (雙絞線連結/動作)�TX 100 (雙絞線100M傳輸速率), FX 100(光纖100M傳輸速率)�
�
電源�
DC5V/ 1A (外置), AC220 0.5A/DC-48 (內置)�
�
功率消耗�
3W�
�
工作温度�
-10~55°C�
�
工作濕度�
5%~90%�
�
儲存溫度�
-40~70°C�
�
儲存濕度�
5%~90% (無凝結)�
�
尺寸�
24mm(H)*59mm(W)*98mm(D) (高*寬*深) (外置電源)�26mm(H)*85mm(W)*135mm(D) (高*寬*深)  (內置電源)�110mm(H)*22mm(W)*81mm(D) (高*寬*深)  (插卡式)�
�
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型號�
P/N�
光纖模式�
連接模式�
波長�
TX 能量(dbm)�
感光(dbm)�
最大距離�
�
95-EC202C(T)�
SKC-1211 SC(ST)/MM/02�
多模�
SC/ST�
850/1310nm�
-15～-8dBm�
-33dBm�
2km�
�
95-EC202C20�
SKC-1211 SC/SM/20�
單模�
SC�
1310nm�
-13～-8dBm�
-37dBm�
20km�
�
95-EC202C40�
SKC-1211 SC/MM/40�
單模�
SC�
1310nm�
-8～-3dBm�
-37dBm�
40km�
�
95-EC202C60�
SKC-1211 SC/MM/60�
單模�
SC�
1310nm�
-3～0dBm�
-37dBm�
60km�
�
95-EC202C80�
SKC-1211 SC/MM/80�
單模�
SC�
1550nm�
-5～-3dBm�
-37dBm�
80km�
�
95-EC202C100�
SKC-1211 SC/MM/100�
單模�
SC�
1550nm�
-3～-0dBm�
-37dBm�
100km�
�
95-EC202C120�
SKC-1211 SC/MM/120�
單模�
SC�
1550nm�
>-1�
-37dBm�
120km�
�






型號�
P/N�
光纖模式�
連接模式�
波長�
TX 能量(dbm)�
感光(dbm)�
最大距離�
�
95-EC203C20�
SKC-1111 SC/SM/20�
單模�
SC�
1310/1550nm�
-13～-8dBm�
-37dBm�
20km�
�
95-EC203C40�
SKC-1111 SC/MM/40�
單模�
SC�
1310/1550nm�
-8～-3dBm�
-37dBm�
40km�
�
95-EC203C60�
SKC-1111 SC/MM/60�
單模�
SC�
1310/1550nm�
-3～0dBm�
-37dBm�
60km�
�










 

