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Category 5e 非遮蔽式跳線面板





產品規範:                                                      


認證機構: 3P, UL Certified


產品標準: TIA/EIA-568-B.2: Category 5e傳輸等級                                                                     符合規範: FCC parts 68(美國聯邦電信委員會)                                                                  佈線種類: T568A/T568B


電氣規格:                                                      


額定電流及電壓: 150 VAC,1.5 Amps


隔離阻抗: 500 Megohm                                       


接觸損耗: 20 Millionhm


直流阻抗: 0.1 ohm max                                       


傳輸頻寬：100MHz                                       


機械規格:                                                     


插拔次數: 750 次


可承受拉力:	20 lbs (89N)                                         


溫度範圍: -40℃ ~ 70℃


溼度範圍: 10% ~ 90%RH                                       


IDC 可接受線徑範圍: 24~26 AWG solid wire


機架: 適合19”機架,符合EIA-RS310規範。                       


本體構造:                                                     


產品設計: 1 U 24 PORT,內含四組6 PORT資訊插座，開放式螺絲孔便於組裝於機櫃, 前方附有icon及標示區以利標示。


本體: 採用POWDER-COATED STEEL(鋼材粉底塗裝)


線夾&外殼: 高密度耐燃塑膠,符合 UL 94V-0 防火等級規範制定


金針材質: 底材磷青銅,鍍100uin 鎳後,為增加傳輸特性鍍上 50uin金 


IDC 塑膠: 多重聚合塑膠材質,符合 UL 94V-0防火等級規範制定


IDC 接腳: 材質底材磷青銅,鍍最少100uin 厚度的錫以及金          








產品料號�
內容描述�
尺寸 (H x W)�
�
PP20003�
24 port  Category 5e 非遮蔽式跳線面板  �
1.75” x 19” (1U)�
�






NETWORKING COMPONENTS    


COIXIAL CONNECTORS       


CABLE ASSEMBLIES         


PRECISION TURNED PARTS0.    


PLASTIC INJECTION MOULD PARTS


INDUSTRIAL ELECTRONICS     





產品描述:


   Telegärtner的Cat.5e迅接式端子板超過TIA/EIA568.B.2 Category 5e 性能要求，符合美國安全檢測實驗室公司UL規範以及通過歐洲丹麥實驗室3P認證，符合現有及提議網路應用性能要求，採用通用標示適現場依T568A或T568B打線方式安裝，本迅接式端子板提供24PORT內為 四組模組式6 PORT之資訊插座，後面連接110/Krone型壓接IDC，面板前面有icon 及標示區以利標示。





應用:


110BASE-Tx, 100BASE-Tx, 1000BASE-Tx, 155M ATM, 4/16MB Token Ring, 100Mbps TP-PMD, ISDN, ADSL, and analog & digital voice (V oIP) and video








RoHS Compliance








