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RJ-45 水晶接頭





產品規範:                                  


規格: 符合規格FCC CFR 47 part 68 and IEC 60603-7  


機械規格:                                  


插拔次數: 750 次


抗拉力: 20lbs(89N)軸方向。


溫度範圍: -40℃ ~70℃


溼度範圍: 10% ~ 90%RH                                       


電氣規格:                                            


額定電壓及電流: 150V AC， 1.5A。


絕緣耐壓: 1000 VAC(RMS 60Hz)。


絕緣電阻: 500 MegaOhms。


                                


內部構造:                                   


插片: 美國專利三插頭銅片，施工品質更有穩定。


腳位: 為8 position設計。


材質: Polycarbonate (PC材質)， UL94-V0防火材質。


接觸點: 磷青銅材質，底材鍍鎳，外鍍金。
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內容描述�
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單件式RJ-45 專利三插頭銅片 水晶接頭�
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NETWORKING COMPONENTS    


COIXIAL CONNECTORS       


CABLE ASSEMBLIES         


PRECISION TURNED PARTS0.    


PLASTIC INJECTION MOULD PARTS


INDUSTRIAL ELECTRONICS     





產品描述:


   Telegärtner水晶接頭採用美國專利三插頭銅片。RJ45 plugs 設計使用於跳線壓接，可容納的線徑為 24~26 AWG (0.51mm~0.40mm) 的七股銅絲。


應用範圍:


RJ45接頭應用於超五類系統，製程上需特別注意線纜外披須緊貼接頭。








RoHS Compliance
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