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固定式2U托板
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特色：
· 可直接固定於標準儀器櫃、開放式機架或壁掛式機箱上，安裝簡單。

· 適合放置較輕非EIA-310-C標準的設備或裝置，最大載重25Kg。
· 採用SECC材質結構，堅固耐用，不易變形。
· 經烤漆塗裝、防鏽處理，不易脫漆，外型美觀。

· 托板上平均分布之散熱孔，可增加熱交換效能。

規格：

· 材質：SECC。

· 色系：象牙白色、黑色。

· 符合ANSI/EIARS-310-C/D標準。

· 表面處理：粉體烤漆塗裝。

規格表：1U=1.75 Inches=44.45mm。                                                          單位：mm
	型號
	U數
	寬W
	高H
	深D

	74P12UXX66-00
	2U
	483
	89
	400


註：XX=色系，WH=象牙白色、BL=黑色。


