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19” 1U全蓋式水平理線槽
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特色：
· 可固定於19吋標準儀器櫃或開放式機架上，安裝簡單。

· 線槽採用擠型鋁合金材質結構，重量輕，堅固耐用。

· 經烤漆塗裝、防鏽處理，不易脫漆，外型美觀。

· 槽蓋經特殊設計，接合面平滑，不割手、不擦損配線。
· 對水平走向的纜線進行良好管理，佈線快速、整齊、美觀。

· 方便日後纜線維護、查線、保護線材。

· 適用於集線器(HUB)或跳線面板整理線路使用。
· 具兩側、後方進出線孔，減少設備周圍的擁擠狀態。
· 側方進出孔為16、12孔設計，後方進出孔為4孔設計。

· 通道打開易於安裝，提供電纜線路整齊放置、通過的空間。
規格：

· 符合ANSI/EIARS-310-C/D標準。
· 材質：鋁合金AL6063-T5。

· 色系：象牙白色、黑色。
· 構造：由底槽及槽蓋兩部份組成。
· 表面處理：粉體烤漆塗裝。

規格表：1U=1.75 Inches=44.45mm。                                                          單位：mm

	型號
	U數
	寬W
	高H
	深D

	75041UXX66-L1
	1U
	483
	44.45
	55

	75041UXX66-L2
	1U
	483
	44.45
	70

	75041UXX66-P1
	1U
	483
	44.45
	70


註：XX=色系，WH=象牙白色、BL=黑色。


