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特色：
· 可直接固定於標準儀器櫃上，安裝簡單。

· 配合支架使用，可承載較重非EIA-310-C標準之設備，最大載重50公斤。
· 採用SECC材質結構，堅固耐用，不易變形。
· 經烤漆塗裝、防鏽處理，不易脫漆，外型美觀。
規格：

· 符合ANSI/EIA RS-310C/D公制之規範製造標準。

· 材質：SECC。
· 色系：象牙白色、黑色。

· 表面處理：粉體烤漆處理。
單位：mm
	型號
	寬W
	高H
	深D

	74P040XX66-00
	461
	14
	400

	74P060XX66-00
	461
	14
	600


註：XX=色系，WH=象牙白色、BL=黑色。


