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可調式隔板
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特色：
· 可直接固定於標準儀器櫃上，安裝簡單。

· 用於放置較重非EIA-310-C標準之設備，最大載重50公斤。

· 可調式設計，安裝相容性佳，可依據實際環境需求調整最適安裝長度。

· 採用SECC材質結構，堅固耐用，不易變形。
· 經烤漆塗裝、防鏽處理，不易脫漆，外型美觀。
· 隔板上採散熱孔設計，增加熱交換效能。
規格：

· 材質：SECC。
· 色系：象牙白色、黑色。

· 符合ANSI/EIARS-310-C/D標準。
· 表面處理：粉體烤漆塗裝。
單位：mm
	型號
	寬W
	高H
	深D

	74PA40XX66-00
	450
	44
	400

	74PA50XX66-00
	450
	44
	500

	74PA60XX66-00
	450
	44
	600


註：XX=色系，WH=象牙白色、BL=黑色。


