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全蓋式垂直理線槽
[image: image1.jpg]



特色：
· 可安裝於加寬型儀器櫃或開放式機架之兩側，以固定兩側纜線垂直走向。

· 線槽採用鋁合金材質結構，重量輕，堅固耐用。

· 經烤漆塗裝、防鏽處理，不易脫漆，外型美觀。

· 槽蓋經特殊設計，接合面平滑，不割手、不擦損配線。
· 對垂直走向的纜線進行良好管理，佈線快速、整齊、美觀。

· 方便日後纜線維護、查線、保護線材。

· 具兩側進出線孔，減少設備周圍的擁擠狀態。

· 通道打開易於安裝，提供電纜線路整齊放置、通過的空間。
規格：

· 符合UL、CSA標準。
· 材質：AL6063T5(鋁合金)。

· 色系：象牙白色。
· 構造：由底槽及槽蓋兩部份組成。
單位：mm

	型號
	U數
	寬W
	高H
	深D

	74VD20WT66-00
	20U
	90
	887
	70

	74VD30WT66-00
	30U
	90
	1331
	70

	74VD35WT66-00
	35U
	90
	1553
	70

	74VD41WT66-00
	41U
	90
	1820
	70


規格表：1U=1.75 Inches=44.45mm。


