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通風面板
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特色：

· 適用於標準儀器櫃或開放式機架上。
· 可直接固定於結構體上，以提供內部散熱、通風之用途。
· 具裝飾與通風作用，特別是在不需要前門時。
· 採SECC材質結構，堅固耐用、不易變形。

· 特殊顏色、尺寸，可提供訂作服務。

規格：
· 符合ANSI/EIA RS-310-C/D規範。

· 色系：象牙白、黑色。

· 材質：SECC。
· 19吋標準寬度規格。

· 表面處理：粉體烤漆塗裝。

規格表：1U=1.75 Inches=44.45mm。                                                          單位：mm
	型號
	U數
	寬W
	高H

	74HS1UXX66-00
	1U
	483
	44

	74HS2UXX66-00
	2U
	483
	88

	74HS3UXX66-00
	3U
	483
	133

	74HS4UXX66-00
	4U
	483
	177


註：XX=色系，WH=象牙白色、BL=黑色。


