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特色：
· 可直接固定於標準儀器櫃上，安裝簡單。

· 能單獨直接承載較重的EIA-310-C儀器設備或與隔板一起使用承載非EIA-310-C標準之設備。

· 採用SECC材質結構，堅固耐用，不易變形，最大載重50公斤。
· 經烤漆塗裝、防鏽處理，不易脫漆，外型美觀。
· OB孔設計，安裝相容性佳。

· 特殊顏色、尺寸，可提供訂作服務。
規格：

· 材質：SECC。
· 色系：象牙白色、黑色。

· 符合ANSI/EIARS-310-C/D標準。
· 表面處理：粉體烤漆塗裝。

	單位：mm

	型號
	長度

	74L470XX66-00
	470

	74L670XX66-00
	670

	74 L770XX66-00
	770

	註：XX=色系，WH=象牙白色、BL=黑色。




