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	☆可堆疊使用☆


特色：

· 適用各式光纖、網路之中繼設備安裝、架設。例如：HUB、Concentrator、光纖收容盒、各式中繼模組、DVR轉接點等……
· 為各機關學校，公司等小型區域網路管理中控。
· 適於放置管道間、社區警衛室、空間狹小地點，可固定於牆面上，亦可置於桌面使用。

· 開放式設計，上下蓋板可依需要拆卸；亦可堆疊使用，方便安裝、施工。
· 組成架構採SECC材質結構，穩固、耐用、不易變形。

· 內外平滑設計，無銳角產生無須擔心設備、手部受刮傷害，可放心施工。
· 整體架構提供左右各一預留線路孔位，可視環境需求選擇線路進出位置。

· 箱體經烤漆塗裝、防鏽處理，不易脫漆，外型美觀。

· 機箱側面具備防污通風孔，有利於設備散熱通風及空氣循環，可避免設備因熱交換不良所造成的損壞。
規格：

· 符合ANSI/EIA RS-310C/D公制之規範製造標準。

· 材質：SECC。
· 箱體色系：象牙白。
· 表面處理：粉體烤漆處理。
                                                        單位：mm

	型號
	U數
	高 H
	寬 W
	深 D

	760003WT66-00
	3U
	146
	500
	350

	760004WT66-00
	4U
	190
	500
	350


規格表：1U=1.75 Inches=44.45mm。
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