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i-match 前取式跳線面板





產品規範:                                      


認證機構:  3P, UL Certified


產品標準: TIA/EIA-568-B.2: Category 6傳輸等級                                                                     符合規範: FCC parts 68(美國聯邦電信委員會)                                                                  佈線種類: T568A/T568B


電氣規格:                                                 


隔離阻抗:  500 Megohm                                       


接觸損耗:  20 Millionhm


直流阻抗:  0.1 ohm max                                       


額定電壓及電流: 150VAC,1.5Ampers                                       


機械規格:                                      


插拔次數:  750 次


可承受拉力:  20 lbs (89N)                                         


溫度範圍:  -40℃ ~ 68℃


溼度範圍:  10% ~ 90%RH                                       


本體構造:                                      


獨家專利前取式設計，面板可前取便於施工


1HU 24Port, 6合1 模組架構，


後面連接理線架，前面附標示區以利標示。


適用於迷你資訊插座。


採用高密度耐燃塑膠，符合UL94V-0耐燃特性。


本體採用POWDER-COATED STEEL(鋼材粉底塗裝)


適合19英吋機架，符合EIA-RS310規範。         








產品料號�
內容描述�
尺寸 (H x W)�
�
PP10004�
前取式簡易拆卸安裝跳線面板  四組六合一模組化設計  顏色可依需求定製  簡易辨識�
H1.75" x W19"�
�






NETWORKING COMPONENTS    


COIXIAL CONNECTORS       


CABLE ASSEMBLIES         


PRECISION TURNED PARTS0.    


PLASTIC INJECTION MOULD PARTS


INDUSTRIAL ELECTRONICS     





產品描述:


   Telegärtner i-match前取式端子板為1 U 24PORT 6合1 模組式架構，適用於單一卡合資訊插座以及通道型資訊插座。獨家專利前取式設計，面板可前取便於施工，前取面板可依不同需求作顏色辨識。本產品可應用於所有影音模組。特殊模組化ID設計，簡易辨識，輕鬆拆卸安裝，後面連接理線架，並附標示區以利標示。


應用:


10BASE-Tx, 100BASE-Tx, 1000BASE-Tx, 155M ATM, 4/16MB Token Ring, 100Mbps TP-PMD, ISDN, ADSL, and analog & digital voice (V oIP) and video








RoHS Compliance








