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抽拉式鍵盤台
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特色：

· 可直接固定於標準儀器櫃上，安裝簡單。

· 適用於放置鍵盤、滑鼠或其他攜帶式設備。
· 抽拉式設計，最大拉出距離400mm，方便操作與放置設備。

· 可調式設計，相容性佳，可依據環境需求調整最適安裝長度。

· 採用SECC材質結構，堅固耐用，不易變形，最大載重20Kg。
· 經烤漆塗裝、防鏽處理，不易脫漆，外型美觀。
規格：

· 材質：SECC。
· 色系：象牙白色、黑色。

· 符合ANSI/EIARS-310-C/D標準。
· 表面處理：粉體烤漆塗裝。
	單位：mm

	型號
	寬W
	深D

	74KZ40XX66-00
	448
	400

	註：XX=色系，WH=象牙白色、BL=黑色。




